附件1

# 承担人机对话考核的考场标准

本标准适用于承接人机对话考核的考场。

一、人员配置

每个试室须配备1名责任心强，具备良好的职业素养、通过人机对话考试系统培训合格的系统管理员。

二、场地、电脑配置要求

（一）机房硬件要求。

1.考场应具备40台以上可集中安排上机操作的考试机（按照每个考生1台考试机，备用机数量为考试机数量的10％）。

2.按照考试机数量安排试室，每个试室应具备40—100台考试机（按照每个考生1台考试机，备用机数量为考试机数量的10％，每台考试机均具有USB接口）。

3.每个试室应具备2台考试管理机（其中1台备用），具有USB接口。

4.每个考场至少应具备1台网关，能够连接互联网，并能够与考场内所有试室的考试管理机、考试机通过局域网连接。

5.试室必须是基于固定IP的TCP/IP协议的局域网，同一个试室中的考试机、考试管理机通过局域网互联。

6.机房的供电原则上应采用双路电源。

（二）电脑具体要求。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 内存容量 | 硬盘容量 |
| 考试机 | 512M以上 | 1G有效空间 |
| 考试管理机 | 2G以上 | 1G有效空间 |
| 网关 | 2G以上 | 1G有效空间 |

（三）软件要求。

1.windows XP、windows 2000、windows 7、windows 10版本操作系统，并保证同一试室电脑操作系统版本相同；如操作系统是windows 7（64位），建议内存容量4G以上；如使用windows 10版本操作系统，请先安装NET Framework3.5。

2.请使用IE7.0以上版本浏览器，暂不支持IE11.0版本。

3.取消屏幕保护和自动休眠。

4.关闭还原保护设备或软件。

5.对所有电脑杀毒后，关闭杀毒软件和防火墙。

6.考试网关应装有win zip解压软件，不建议使用其他压缩软件。